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ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA PER I PUBBLICI SPETTACOLI

VERBALE DI COLLAUDO ANNUALE

OGGETTO:	Relazione tecnica di collaudo statico ed elettrico per le attrazioni viaggianti sotto elencate:
· SOGGETTO GONFIABILE {{nome_file}}
· Dimensioni: {{dimensioni}} 
· Matricola: {{matricola}}
iscritta nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni, e trattenimenti di cui all’Art.4 della Legge 18.03.68 n°337 successivi aggiornamenti.
PROPRIETÀ:	UN DUE TRE FESTA DI CARLO DI RICO, Via Galilei, 17
41049 – Sassuolo (MO)

COLLAUDATORE: Per. Ind. BELLONI ENRICO, avente C.F. BLL NRC 75C11H620N , con
studio tecnico in Viale Porta Po n°139 a Rovigo, iscritto all’Ordine dei Periti della Provincia di Rovigo con numero di matricola N. 701.
CONFORMAZIONE DELL’ATTRAZIONE

Le strutture sono mantenute sotto pressione da compressori centrifughi collegati per mezzo di un tubo di collegamento ad un motore elettrico monofase (soffiatore) alimentato in C.A. a 220 V 50 Hz. I manufatti sono ancorati al terreno in sei punti perimetrali. Da prove effettuate a seguito di interruzione dell’energia elettrica al compressore, la struttura principale rimane agibile per un tempo stimato pari a circa tre minuti prima dello sgonfiamento totale, per cui il pubblico, assistito dai gestori, ha il tempo necessario per portarsi in posizione sicura.
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	FOTO SOFFIATORE



Validità del presente collaudo: {{data_validita}}

Il sottoscritto Per. Ind. BELLONI ENRICO, a seguito dell’incarico conferitomi dalla proprietà di procedere al collaudo statico delle strutture e dell’impianto elettrico relativi all’attrazione viaggiante in oggetto, attualmente ubicata nel Comune di SASSUOLO (MO), dichiara di avere effettuato, in data odierna, un sopralluogo presso la località di installazione, ai fine di accertarne l’idoneità all’uso di destinazione. La validità del presente collaudo sarà di 1 anno.

DESCRIZIONE

· Le strutture sono mantenute sotto pressione da compressori centrifughi collegati ad un motore elettrico monofase alimentato in C.A. a 220 V 50 Hz.
· I manufatti sono ancorati al terreno in sei punti perimetrali.
· Da prove effettuate a seguito di interruzione dell’energia elettrica al compressore, la struttura principale rimane agibile per un tempo stimato pari a circa due minuti prima dello sgonfiamento totale, per cui il pubblico, assistito dai gestori, ha il tempo necessario per portarsi in posizione sicura.

IMPIANTI ELETTRICI

· L’impianto elettrico relativo al gonfiabile consiste essenzialmente in un quadro munito di interruttore generale con annesso differenziale con soglia di intervento di 30 mA e prese ad innesto di sicurezza.
· La messa a terra è collegata con la sezione del compressore attraverso il quadro di comando e collegamento in cavo di rame rivestito in P.V.C. da 16 mmq. al dispersore a picchetto.

PRESCRIZIONI

Per i successivi montaggi, il gestore si renderà garante della corretta messa in opera delle attrazioni, della regolare ed attenta manutenzione di tutti i loro componenti, con particolare riferimento alle sicurezze adottate per il pubblico, della verifica giornaliera del loro buon funzionamento e di una attenta e consapevole conduzione delle stesse.
Onde evitare pericoli dovuti all’interruzione dell’energia elettrica, quindi allo sgonfiamento dei manufatti, si rende necessaria almeno una delle seguenti misure:
· installazione di un gruppo elettrogeno ad inserimento automatico;
· presenza di almeno un operatore in grado di intervenire con efficacia e tempestività per la messa in sicurezza del pubblico.
Il gestore si renderà altresì garante nell’interrompere il funzionamento delle attrazioni in presenza di condizioni atmosferiche pericolose quali:
· pioggia neve o grandine;
· temporali con pericolo di fulmini;
· vento forte (38km/h grossi rami in movimento, difficoltà ad usare gli ombrelli);
· precipitazioni atmosferiche.
Dopo piogge o nevicate si raccomanda di tenere particolarmente controllato il livellamento del gonfiabile.

Si rende necessaria la presenza di almeno un estintore portatile a polvere e/o C02 da Kg.6, del tipo omologato, per un pronto eventuale impiego, per ogni attrazione.
Relativamente ai collegamenti elettrici esterni, i cavi di adduzione dovranno essere protetti da un interruttore differenziale, coordinato con quello del quadro generale dell’attrazione, posto a valle della consegna ENEL; nella stesura i cavi stessi dovranno essere o aerei (HMIN = 4,00 m) o interrati e protetti meccanicamente nella zona frequentata al pubblico.

ISPEZIONI, MANUTENZIONI E MODIFICHE PREVISTE DALLA NORMA UNI EN 14960:2007
ISPEZIONI A CURA DI TECNICO ABILITATO

Il tecnico sottoscrivente del presente verbale di collaudo ha effettuato un’ attenta ispezione del gonfiabile e dei suoi accessori includendo i seguenti controlli e verifiche con i metodi di prova previsti dalla norma specifica:
· presa visione certificati ispezioni precedenti;
· identificazione del gonfiabile e del compressore;
· verifica del sistema di ancoraggio con ricerca di usura, lacerazioni, sfregamenti;
· verifica tipo e numero di ancoraggi e zavorre;
· verifica della struttura gonfiabile con ricerca di usura o lacerazioni del tessuto;
· verifica della saldezza e perpendicolarità di pareti e torri;
· verifica della pressione interna dell’aria sufficiente a fornire una base salda e affidabile;
	· verifica dei tiranti interni con ricerca di usura e
	lacerazione
	con

	particolare attenzioni alle estremità libere o esposte;
	
	

	· verifica delle cuciture del gonfiabile;
· verifica delle griglie di protezione all’ingresso e
	
all’’uscita
	
del

	compressore.
	
	



ISPEZIONI A CURA DEL GESTORE	

Il gestore dovrà provvedere ad effettuare ispezioni ad intervalli adeguati che assicurino di poter rilevare od ovviare a tempo debito eventuali deterioramenti. Le ispezioni di routine dovranno essere eseguite prima di ogni utilizzo, secondo le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione e dovranno accertare che:
· il luogo sia adatto;
· gli ancoraggi siano sicuri e in posizione;
· le attrezzature ausiliarie (es. materassino ad assorbimento di impatto) siano in posizione;
· il tessuto e le cuciture non presentino fori o lacerazioni;
· sia utilizzato il compressore corretto;
· la pressione interna dell’aria sia sufficiente a garantire una base salda ed affidabile;
· non ci siano parti elettriche esposte o cavi usurati;
· spine, prese, interruttori ecc., non siano danneggiati;
· il tubo di collegamento e il compressore siano saldamente collegati fra loro;
· il compressore sia ubicato in un posto sicuro e le sua griglie di protezione siano intatte.
L’attrezzatura non dovrà essere utilizzata dal pubblico prima che eventuali
difetti identificati durante l’ispezione di routine siano stati eliminati.

CONCLUSIONI
Visto l’esito favorevole degli accertamenti, visto che il gonfiabile, nel suo complesso, non presenta difetti visibili o particolari anomalie, visto il risultato delle prove effettuate si ritiene collaudabile.
La validità del collaudo, in ottemperanza ai disposti del D.M. 19.08.96, TITOLO
VII punto 7-7, è di anni UNO dalla data dei rilascio espressa in calce.

Luogo e data

Sassuolo (MO), lì {{data_emissione}}
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